Graf 1 (Pb, E = 186,2 keV) Graf 2 (Pb, E = 241,9 keV)

Graf 3 (Pb, E = 295,2 keV) Graf 4 (Pb, E = 351,9 keV)

Graf 5 (Pb, E = 609,3 keV) Graf 6 (Pb, E = 1120,3 keV)

Graf 7 (Pb, E = 1238,3 keV) Graf 8 (Pb, E = 1408,0 keV)

Graf 9 (Pb, E = 1509,3 keV) Graf 10 (Pb, E = 1764,5 keV)

Graf 11 (Fe, E = 186,2 keV) Graf 12 (Fe, E = 241,9 keV)

Graf 13 (Fe, E = 295,2 keV) Graf 14 (Fe, E = 351,9 keV)

Graf 15 (Fe, E = 609,3 keV) Graf 16 (Fe, E = 1120,3 keV)

Graf 17 (Fe, E = 1238,3 keV) Graf 18 (Fe, E = 1408,0 keV)

Graf 19 (Fe, E = 1509,3 keV) Graf 20 (Fe, E = 1764,5 keV)

Graf 21 (Al, E = 186,2 keV) Graf 22 (Al, E = 241,9 keV)

Graf 23 (Al, E = 295,2 keV) Graf 24 (Al, E = 351,9 keV)

Graf 25 (Al, E = 609,3 keV) Graf 26 (Al, E = 1120,3 keV)

Graf 27 (Al, E = 1238,3 keV) Graf 28 (Al, E = 1408,0 keV)

Graf 29 (Al, E = 1509,3 keV) Graf 30 (Al, E = 1764,5 keV)

Graf 31 – absorbční koeficient olova

Graf 32 – absorbční koeficient železa

Graf 33 – absorbční koeficient hliníku